SW-CJ-2FD双人单面垂直送风超净台/净化工作台
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技术摘要
适用人数：双人单面 送风方式：垂直送风 工作区尺寸：1360×620×520mm 外形尺寸：1540×680×1600mm 洁净等级：100级@≥0.5μm（美联邦209E） 菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）
产品介绍与完整技术参数
产品介绍
SW-CJ-2FD 双人单面净化工作台，采用垂直送风，为医药卫生、生物工程和科学实验等领域提供局部洁净操作环境。
结构特点
箱体采用中纤板材，表面静电喷涂，工作台面采用不锈钢。控制面板按键操作，可调节风速；配备脚轮及支撑脚，便于移动与固定。
技术参数
	参数
	SW-CJ-2FD

	适用人数
	双人单面

	送风方式
	垂直送风

	工作区尺寸
	1360×620×520mm

	外形尺寸
	1540×680×1600mm

	洁净等级
	100级@≥0.5μm（美联邦209E）

	菌落数
	≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）

	平均风速
	0.3～0.6m/s（快、慢双速）

	噪音
	≤62dB(A)

	振动半峰值
	≤5μm（x、y、z方向）

	照度
	≥300LX

	电源
	AC单相220V/50Hz

	功耗
	800W

	重量
	≤250kg

	高效过滤器规格及数量
	1355×558×50×1

	荧光灯 / 紫外灯规格及数量
	40W×1 / 40W×1



产品图片与参数资料
[image: ]
产品链接：https://www.chaojingtai.com/jinghuagongzuotai/SW-CJ-2FD.html
资料生成日期：2026-10-28    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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