SW-CJ-2FB 双人单面（垂直、水平两用）净化工作台
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技术摘要
适用人数：双人单面 送风方式：水平、垂直两用 工作区尺寸：1330×540×620mm 外形尺寸：1530×760×1800mm 洁净等级：100级@≥0.5μm（美联邦209E） 菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）
产品介绍与完整技术参数
产品介绍
水平、垂直两用的局部净化工作台，适用于医药卫生、生物工程、科学实验等领域。
结构与功能
• 中纤板材箱体，表面电喷涂处理，不锈钢工作台面。
• 面板按键操作，两档调速，前部玻璃门可上下移动。
• 一体成型不锈钢台面，前端圆弧设计，便于清洁。
• 配置脚轮、支撑脚及工作区备用插座。
技术参数
	参数
	SW-CJ-2FB

	适用人数
	双人单面

	送风方式
	水平、垂直两用

	工作区尺寸
	1330×540×620mm

	外形尺寸
	1530×760×1800mm

	洁净等级
	100级@≥0.5μm（美联邦209E）

	菌落数
	≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）

	平均风速
	0.3～0.6m/s（快、慢双速）

	噪音
	≤62dB(A)

	振动半峰值
	≤0.5μm（x、y、z方向）

	照度
	≥300LX

	电源
	AC单相220V/50Hz

	功耗
	800W

	重量
	≤250kg

	高效过滤器规格及数量
	1320×600×50×1；1320×484×50×1

	荧光灯 / 紫外灯规格及数量
	40W×1 / 40W×1



产品图片与官方资料
[image: ]
产品链接：https://www.chaojingtai.com/jinghuagongzuotai/SW-CJ-2FB.html
资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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