SW-TFG-12（全钢） 通风柜（外接为250mmPVC管）
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技术摘要
结构类型：全钢 排风接口：外接直径250mm PVC管 排风风速：0.25～0.45m/s范围可调 工作区尺寸：940×700×1180mm 外形尺寸：1200×850×2350mm 最大功率：300W
产品介绍与完整技术参数
产品介绍
用于实验室排出有害气体，并满足实验过程清洗、排污需要的通风柜。
结构与功能
• 箱体采用冷轧钢板，桌面为理化板。
• 顶部低噪音离心式通风机将空气经PVC管排至室外。
• 通过可调风机调节风量，形成负压气幕。
排风管应连接至室外，安装及维护要求详见官方资料。
技术参数
	参数
	SW-TFG-12（全钢）

	结构类型
	全钢

	排风接口
	外接直径250mm PVC管

	排风风速
	0.25～0.45m/s范围可调

	工作区尺寸
	940×700×1180mm

	外形尺寸
	1200×850×2350mm

	最大功率
	300W

	进水压力
	>0.5Pa（官网资料原文）

	电源配置
	AC 220V/50Hz

	重量
	



产品图片与官方资料
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产品链接：https://www.chaojingtai.com/tongfenggui/SW-TFG-12-quangang.html
资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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