PAU-1000 移动式空气自净器
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技术摘要
安装形式：移动式 风量：1000m³/h（可调） 平均风速：1.5～2m/s（可调） 过滤效率：≥99.97%@≥0.5μm 外形尺寸：850×550×1330mm 功耗：200W
产品介绍与完整技术参数
产品介绍
PAU-1000型移动式空气自净器是一种室内局部空气净化单元，可进行室内空气自循环，也可通过新风接口引入空气进行过滤。
结构与功能
• 采用可变风量送风机组，风速可调。
• 风机将室内空气及新风吸入静压箱，经高效空气过滤器送出。
• 由风机组、进风板、出风口、过滤器、开关板与静压箱组成，箱体内设置吸声材料。
技术参数
	参数
	PAU-1000

	安装形式
	移动式

	风量
	1000m³/h（可调）

	平均风速
	1.5～2m/s（可调）

	过滤效率
	≥99.97%@≥0.5μm

	外形尺寸
	850×550×1330mm

	功耗
	200W

	初阻力
	≤235.44Pa（24mmH₂O）

	噪音
	≤62dB(A)

	电源
	AC单相220V/50Hz

	重量
	

	高效过滤器规格及数量
	785×460×50×1



产品链接：https://www.chaojingtai.com/kongqizijingqi/PAU-1000.html
资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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