ZJ-800 空气自净器（吸顶式）
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技术摘要
产品型号：ZJ-800 安装形式：吸顶式，可水平或垂直安装 初阻力：≤235.44Pa（24mmH₂O）
产品介绍与完整技术参数
产品介绍
ZJ-800 属于官网 ZJ600/ZJ800 系列高效空气自净器，吊式安装可进行室内空气自循环，窗式安装可向室内送入净化新风。
结构与功能
• 由初效过滤器、风机组、高效过滤器及静压箱组成。
• 箱体内覆盖吸声材料，结构简单，便于使用。
• 外壳可采用轻质保温钢板或塑面复合板。
官网将 ZJ-600 与 ZJ-800 合并介绍，未分别列出两款尺寸和风量；本页不套用同页其他系列的参数。
技术参数
	参数
	ZJ-800

	产品型号
	ZJ-800

	安装形式
	吸顶式，可水平或垂直安装

	初阻力
	≤235.44Pa（24mmH₂O）



产品链接：https://www.chaojingtai.com/kongqizijingqi/ZJ-800.html
资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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