SW-TFG-15通风柜
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技术摘要
排风风速：0.3～0.6m/s（范围可调） 进水压力：>0.5Pa 功率：300W 工作区尺寸：1330×700×600mm 外形尺寸：1500×750×1950mm 电源配置：AC单相220V/50Hz
产品介绍与完整技术参数
产品介绍
SW-TFG-15为实验室通风柜，用于实验过程中的有害气体排出，以及需要清洗和排污的操作。 工作区尺寸为1330×700×600mm，外形尺寸为1500×750×1950mm。
结构特点
箱体采用中纤压力防火板结合，内壁及层孔台板敷设不锈钢，表面电喷处理。
• 控制面板采用按键操作，可实现二档调速。
• 玻璃门可上下移动、停留，便于操作和观察。
• 工作台面采用一体成型不锈钢，前端圆弧设计，便于清洁。
• 流线型整机设计，减少对作业区气流的扰动。
• 配备脚轮和支撑脚，便于移动与固定。
• 初效过滤器便于更换与清洗。
• 工作区配置备用插座，并设有断电保护功能。
• 产品出厂前进行性能测试。
技术参数
本页型号：SW-TFG-15。下表保留彩页中的系列型号对照。
	参数
	SW-TFG-12
	SW-TFG-15
	SW-TFG-18

	排风风速
	0.3～0.6m/s（范围可调）
	0.3～0.6m/s（范围可调）
	0.3～0.6m/s（范围可调）

	进水压力
	>0.5Pa
	>0.5Pa
	>0.5Pa

	功率
	300W
	300W
	300W

	电源配置
	AC单相220V/50Hz
	AC单相220V/50Hz
	AC单相220V/50Hz

	重量
	≤200kg
	≤200kg
	≤200kg

	外形尺寸
	1200×750×1950mm
	1500×750×1950mm
	1800×750×1950mm

	工作区尺寸
	1030×700×600mm
	1330×700×600mm
	1630×700×600mm



可按用户要求配置非标准规格；需要时可配置紫外灯杀菌功能。
产品链接：https://www.chaojingtai.com/tongfenggui/SW-TFG-15.html
资料生成日期：2026-11-01    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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