洁净双向传递窗 APB-557型 无菌传递窗
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技术摘要
洁净度：≥0.5μm尘埃粒径≤350颗/升（万级） 外形尺寸（mm）：650×500×750（mm） 工作区尺寸：480×400×410（mm）
产品介绍与完整技术参数
产品性能：
1：工作区内采用不锈钢板，平整光洁，内角圆弧过渡。
2：传递窗两边门配备风机启动互联功能，使两门中任意一扇门的开启均可自动送风。
3：照明灯及紫外线杀菌灯与风机启动同步使用。
4：用户有特殊要求时请在订货时注明。
 
该装置是一种洁净室的辅助**设备，主要用于洁净区与洁净区之间，洁净区与非洁净区之间小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，降低对洁净室的污染程度。
	型号
	APB-557

	洁净度
	≥0.5μm尘埃粒径≤350颗/升（万级）

	噪音
	≤62dB(A)

	风速
	0.2-0.6m/s（可调）

	电源
	AC/50HZ/220V.（2000W）

	外形尺寸（mm）
	650×500×750（mm）

	工作区尺寸
	480×400×410（mm）



 
产品链接：https://www.chaojingtai.com/jiejingshuangxiangchuandichuang/APB-557.html
资料生成日期：2026-10-27    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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