SW-CJ-2ED双人单面净化工作台 超净工作台(全不锈钢
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技术摘要
适用人数:双人单面 外形尺寸(mm):1540×680×1600 工作区尺寸 (mm):1360×650×520
产品介绍与完整技术参数
产品性能：
1.垂直流形，准闭合式玻璃风门，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激。
2..采用可调风量风机系统，电器遥控开关控制，保证工作区风速始终处于理想状态。
这是一种广泛运用于卫生、制药、化学实验等*域，并提供无菌无尘环境的单人净化工作台。
型号 SW-CJ-2ED
洁净等级 100级@≥0.5um(美联邦209E)
菌落数 ≤0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)
平均风速 0．25m-0．45/m/s(快慢双速)
振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)
噪音 ≤62dB(A)
照度 ≥300Lx
电源 AC单相220V/50HZ
**大功耗 0.8KW
重量 <250kg
高效过滤器规格及数量 1350×550×38×①
荧光灯/紫外灯规格及数量 16W×②/ 15W×②
适用人数 双人单面
外形尺寸(mm) 1540×680×1600
工作区尺寸 (mm) 1360×650×520
产品链接：https://www.chaojingtai.com/jinghuagongzuotai/SW-CJ-2ED.html
资料生成日期：2026-11-07    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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